**16.04.20 Практическое занятие №9**


**Тема:** Проработка входной группы главного фасада здания.

**Цель:** Выполнить входную группу главного фасада здания зального типа.

**Инструменты:** Бумага А3, линейки, карандаши, ручки, фломастеры, калька, миллиметровка, графический редактор ArciCAD.

**Задание:** Выполнить модель здания зального типа( взятого на дипломную работу)В работе сделать акцент на фасады со всех сторон здания. Особенно проработать главный вид. Входною группу.

***Примеры выполнения, входной группа в фасадах зданий в ArciCAD.***

***Технология выполнения работы:***

1. Продолжить моделирования зданий взятых на дипломную работу.

2. По доработанным эскизам начать вносить в модельArciCAD изменения с эскизов.

3. Основной акцент на главный фасад здания.

4. Смоделировать входную группу (вход). Входная группа может содержать: Лестницу крыльца, перила, колонны, навес, освещение, название центра.

5. Фасады со всех сторон должны быть архитектурно интересными. Повторять образ главного фасада или быть его продолжением.

**Порядок выполнения отчета по практической работе.**

1.Выполнить задание. (Задание нужно выполнить в графическом редакторе ArciCAD.)

2. Сфотографировать его. (Сохранить его в формате PDF )

3. Отправить в контакте в группу сообщества «Архитектура УСК» преподавателей: Кудашова Е.И., Марсакова Н.Н., Заиженная К.А., Марсакова М.И. по ссылке:

https://vk.com/club193279307